Adaptiv fa protokoll

Egy lehetséges megoldás tehát a következő program:

T RUE buffer.read synchronized() prefix := (<>, 0) AKCIO \ atvitel \ utkozes SKIP prefix := (< 0 >, 1) prefix.length! = 0 AKCIO \ atvitel \ utkozes \ prefix.IP.lov = 0 / prefix.IP.lov

:= 1 prefix.visszalep IP () \ prefix.length = 0 / SKIP prefix.IP.lov := 1 prefix.IP.loext(0) prefix.length := prefix.length + 1

AKCIO:

\ prefix.matched(local.IP ) ∧ ¬buffer.empty / buffer.send synchronized() buffer.wait synchronized()