1 Küldő oldal

Változók Jelentés seq : (0,1) a küldés alatt levő keret azonosítója ack : (0,1,error,none) nyugta a fogadótól data : ... küldendő adat tout : boolean az időzítő lejárt time : integer az időzítő számlálója

Kezdeti állapot - tokenek az 1, 4 helyzetben - seq = 1

Átmenet Feltétel Akció

New true new(data); seq:=seq+1(mod 2) üzenetet vesz át a várakozó sorból és továbblépteti az azonosítót D true INITIATE(transD,seq,data); ack:=none; time:=t_0; tout:=false;

kezdeményezi a (seq,data) keret átvitelét A_= ack=seq ;

a várt nyugta fogadása A6_= ack=seq+1(mod 2) ;

nyugta ismételt fogadása E ack=error ;

torzult nyugta fogadása T tout=true ;

az időzítő lejárt Clock true time:=time-1; if time=0 then tout:=true az időzítő csökkentése partnernél kezdeményezett eljárás transD (p_1:(0,1), p_2:...): case transmission of correct : seqnb:=p_1; data=p_2; erroneous : seqnb:=error; loss : ;

2 Fogadó oldal

Változók Jelentés exp : (0,1) a következő-várt változó, következő-várt+1(mod 2) azonosítójú keret kerül legközelebb elfogadásra seqnb: (0,1,error,none) a fogadott keretben érkezett azonosító data : ... a fogadott keretben érkezett adat

Kezdeti állapot - token a 3 helyzetben - exp = 1 - seqnb = none

Átmenet Feltétel Akció

Use true use(data); exp:=exp+1(mod 2) a vett üzenetet a kimenő várakozó sorba továbbítja és továbblépteti a következő-várt változót A true INITIATE(transA,exp); seqnb:=none; tout:=false;

kezdeményezi az (exp) nyugta átvitelét D6_= seqnb=exp+1(mod 2) ;

a következő várt keret fogadása D_= seqnb=exp ;

keret ismételt fogadása E seqnb=error ;

torzult keret fogadása partnernél kezdeményezett eljárás transA (p:(0,1)): case transmission of correct : ack:=p;

erroneous : ack:=error; loss : ;