I. H_1, H_2 ∈ A ∩ B

H_1 : IPv4 ↔ H_2 : IPv4 native IPv4 kommunikáció. H_1 : IPv6 ↔ H_2 : IPv6 native IPv6 kommunikáci.

II. H_1, H_2 /∈ A ∩ B de H_1, H_2 ∈ A a., H_1, H_2 ∈ A \ B H_1 : IPv4/IPv6 ↔ H_2 : IPv4/IPv6 shared medum konfigurált tunnling (IPv4 IPv6 felett) mindkét irányban.

H_1 : IPv6 ↔ H_2 : IPv6 native IPv6 kommunikáció.

b., H_1 ∈ A \ B és H_2 ∈ A ∪ B H_1 : IPv4/IPv6 → H_2 : IPv4 1., host - router: shared medium konfigurált tunneling, Router - host native IPV4 kommunikáció.

2., Ha H_2 duális host: host - host shared medium konfigurált tunneling.

H_1 : IPv4/IPv6 ← H_2 : IPv4 1., Host - router native IPV4 kommunikáció. Router - host: shared medium konfigurált tunneling.

2., Ha H_2 duális host: host - host shared medium konfigurált tunneling.

H_1 : IPv6 ↔ H_2 : IPv6 native IPv6 kommunikáció.

III. H_1, H_2 /∈ A ∩ B de H_1, H_2 ∈ B

a., H_1, H_2 ∈ B \ A H_1 : IPv4 ↔ H_2 : IPv4

native IPv4 kommunikáció.

H_1 : IPv6/IPv4 → H_2 : IPv6/IPv4

Shared medium tunneling. Ha IPv6 cím nem IPv4 kompatibilis, akkor konfigurált, ha az IPv6 cím IPv4 kompatibilis, akkor automatkus tunneling.

H_1 : IPv6/IPv4 ← H_2 : IPv6/IPv4

Shared medium tunneling. Ha IPv6 cím nem IPv4 kompatibilis, akkor konfigurált, ha az IPv6 cím IPv4 kompatibilis, akkor automatkus tunneling.

b., H_1 ∈ A ∩ B H_2 ∈ B \ A

H_1 : IPv4 ↔ H_2 : IPv4

native IPv4 kommunikáció.

H_1 : IPv6 → H_2 : IPv6/IPv4

1., Host - router native IPv6 kommunikáció. Router - host shared medium tunneling. Ha IPv6 cím nem IPv4 kompatibilis, akkor konfigurált, ha az IPv6 cím IPv4 kompatibilis, akkor automatkus tunneling.

2., Ha H_1 duális host: shared medium tunneling. Ha IPv6 cím nem IPv4 kompatibilis, akkor konfigurált, ha az IPv6 cím IPv4 kompatibilis, akkor automatkus tunneling.

H_1 : IPv6 ← H_2 : IPv6/IPv4

1., Host - router shared medium tunneling. A konfigurált/automatikus tulajdonság a router IPv6 címtől függ. Router - host native IPv6 kommunikáció.

2., Ha H_1 duális host: host - host shared medium tunneling. A konfigurált/automatikus tulajdonság a host IPv6 címétől függ.

VI. H_1 ∈ A \ B és H_2 ∈ B \ A H_1 : IPv4/IPv6 → H_2 : IPv4 Host - router shared medium tunneling. Router - host native IPv4 kommunikáció.

H_1 : IPv4/IPv6 ← H_2 : IPv4 Host - router native IPv4 kommunikáció. Router - host shared medium tunneling.

H_1 : IPv6 → H_2 : IPv6/IPv4 Host - router native IPv6 kommunikáció. Router - host shared medium tunneling. A konfigurált/automatikus tulajdonság a host IPv6 címétől függ. H_1 : IPv6 ← H_2 : IPv6/IPv4 Host - router shared medium tunneling. A konfigurált/automatikus tulajdonság a router IPv6 címétől függ. Router - host native IPv6 kommunikáció.